|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح جنس و مقدار | قیمت پیشنهادی | مقدار(به عدد) | قیمت پیشنهادی کل |
|  | چسب مخصوص لوله U-PVC |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 2 | لوله چسبی U-PVC قطر 2/3\*110 SN8- بر اساس استاندارد 9118 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 3 | سیفون آبشاری پلی پروپیلن 110 زاویه ورود 45 سه قطعه ای بر اساس استاندارد 16509 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 4 | درپوش پیچی المی سیفون 110 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 5 | انشعاب گیر رزوه ای پلی پروپیلن 110 دارای چهار قسمت بدنه- زیری- یقه و لیپرینگ بر اساس استاندارد 16509 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 6 | شیر یکطرفه پلی پروپیلن 110 و فاقد مخزن جهت ایجاد رسوب بر اساس استاندارد 16509 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 7 | زانو پلی پروپیلن 45\*110 بر اساس استاندارد 16509 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 8 | دریچه نانو کامپوزیت ترکیبی از میلگرد، نانو مواد، سیمان با الیاف میکرو فایبر فلزی قطر 20 |  | یک | به عدد  به حروف: |
|  | قیمت کل |  |  | به عدد  به حروف: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح جنس و مقدار | قیمت پیشنهادی | مقدار(به عدد) | قیمت پیشنهادی کل |
| 1 | لوله چسبی U-PVC قطر 7/3\*125 SN8- بر اساس استاندارد 9118 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 2 | سیفون آبشاری پلی پروپیلن 125 زاویه ورود 45 سه قطعه ای بر اساس استاندارد 16509 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 3 | درپوش پیچی المی سیفون 125 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 4 | انشعاب گیر رزوه ای پلی پروپیلن 125 دارای چهار قسمت بدنه- زیری- یقه و لیپرینگ بر اساس استاندارد 16509 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 5 | شیر یکطرفه پلی پروپیلن 125و فاقد مخزن جهت ایجاد رسوب بر اساس استاندارد 16509 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 6 | زانو پلی پروپیلن 45\*125 بر اساس استاندارد 16509 |  | یک | به عدد  به حروف: |
|  | قیمت کل |  |  | به عدد  به حروف: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح جنس و مقدار | قیمت پیشنهادی | مقدار(به عدد) | قیمت پیشنهادی کل |
| 1 | لوله چسبی U-PVC قطر 4\*160 SN8- بر اساس استاندارد 9118 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 2 | سیفون آبشاری پلی پروپیلن 160 زاویه ورود 45 سه قطعه ای بر اساس استاندارد 16509 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 3 | درپوش پیچی المی سیفون 160 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 4 | انشعاب گیر رزوه ای پلی پروپیلن 160 دارای چهار قسمت بدنه- زیری- یقه و لیپرینگ بر اساس استاندارد 16509 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 5 | شیر یکطرفه پلی پروپیلن 160 و فاقد مخزن جهت ایجاد رسوب بر اساس استاندارد 16509 |  | یک | به عدد  به حروف: |
| 6 | زانو پلی پروپیلن 45\*160 بر اساس استاندارد 16509 |  | یک | به عدد  به حروف: |
|  | قیمت کل |  |  | به عدد  به حروف: |