|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح اقلام | تعداد | واحد | سایز 20 | سایز25 | سایز 1ً | سایز 2ً |
| کمربند پلی اتیلن پلیران 110 | یک | عدد |  |  |  |  |
| شیر شبکه تمام برنزی ساده | یک | عدد |  |  |  |  |
| چپقی توپیچ استیل مخصوص لوله 5 لایه | یک | عدد |  |  |  |  |
| لوله پنج لایه pex-al-pex | 8 | متر |  |  |  |  |
| بوشن روپیچ استیل مخصوص لوله 5 لایه | یک | عدد |  |  |  |  |
| شیر سوئیچی پلیمری دوسرماده با رزوه برنجی و توپی برنزی یا پلی اتیلن | یک | عدد |  |  |  |  |
| کنتورمولتی جت خشکR160(کلاسC) با قابلیت نصب سنسور و بهمراه مهره و ماسوره و شیر یکطرفه داخل کنتور | یک | دستگاه |  |  |  |  |
| شیر خودکار تمام برنزی ساده | یک | عدد |  |  |  |  |
| مغزی گالوانیزه سنگین | یک | عدد |  |  |  |  |
| شیر تک ضرب برنجی آبکاری شده | یک | عدد |  |  |  |  |
| نوار تفلون m10 با قابلیت کشسانی بالا | 4 | عدد |  |  |  |  |
| جمع کل هر کیت | | |  |  |  |  |
| تعداد کیت مورد نیاز طی مدت توافقنامه | | | 3،500 | 12،250 | 100 | 150 |
| جمع کل | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح اقلام | تعداد | واحد | سایز 110 | سایز125 | سایز160 |
| چسب 100 سی سی مخصوص لوله U-PVC | 4 | عدد |  |  |  |
| لوله چسبی U-PVC SN8- بر اساس استاندارد 9118 | 8 | متر |  |  |  |
| سیفون آبشاری پلی پروپیلن زاویه ورود 45 سه قطعه ای بر اساس استاندارد 16509 | یک | عدد |  |  |  |
| درپوش پیچی المی سیفون | یک | عدد |  |  |  |
| انشعاب گیر رزوه ای پلی پروپیلن 10 دارای چهار قسمت بدنه- زیری- یقه و لیپرینگ بر اساس استاندارد 16509 | یک | عدد |  |  |  |
| شیر یکطرفه پلی پروپیلن و فاقد مخزن جهت ایجاد رسوب بر اساس استاندارد 16509 | یک | عدد |  |  |  |
| زانو پلی پروپیلن 45 بر اساس استاندارد 16509 | دو | عدد |  |  |  |
| دریچه گرد نانو کامپوزیت ترکیبی از میلگرد، نانو مواد، سیمان با الیاف میکرو فایبر فلزی قطر 20 | یک | عدد |  |  |  |
| جمع کل هر کیت | | |  |  |  |
| تعداد کیت مورد نیاز طی مدت توافقنامه | | | 200 | 10،000 | 3،000 |
| جمع کل | | |  |  |  |