**دتایل جدید ترانشه انشعاب آب و فاضلاب در سطح استان قزوین**

**سطح معبر موجود**

**غرقاب با خاک محل ( خاکی عاری از مصالح ساختمانی، تکه بتن،آسفالت و موزائیک)**

**70 تا 110 سانتی متر**

**نوار هشدار دهنده**

**30 سانتی متر**

**خاک سرندی با خاک محل/ ماسه نرم همراه با تراکم**

**لوله انشعاب آب و فاضلاب**

**40 سانتی متر**

**دتایل ترانشه انشعاب آب و فاضلاب**